**Algemene info:**

Capaciteit kelder
Feestopstelling: 130 man

Bandopstelling / tafels: 100 man

Capaciteit zolder

35 man

 Backdrop aanwezig

Backstage mogelijk

**Informatie geluidsinstallatie**

Eindversterking:

High – Amp CA6

Mid – Amp Crest CA6

Sub – Amp American Audio V5001Plus

Processor: DBx driverack PA

Limiter: Dateq SPL-2

DJ­apparatuur

4x Pioneer cdj­1000 mk3

1x Dateq xtc II

2x Technics SL­1200MK2

Monitorversterking

Versterkerunit:

– 2x QSC GX5

– 2x behringer autocom pro mdx 1400

Monitoren:

Passief: 2x Samson RS12mHD, 2x Samson RS15mHD

Actief: Behringer ultralive b2id

Microfoons

5x Shure SM57

7x Shure SM58

1x Tenlux DM­938

1x Sennheiser MD421­II

1x kick mic (merkloos)

2x Beyerdynamic M201 tg

1x Sennheiser E602

4x Sennheiser E504

1x Sennheiser E604

7x mic stands plus diverse opzetstukken

DI­boxes

1x Samson S­direct plus

4x Stage­line DIB­100

1x XDI­1

Mengtafel:

Allen&Heath GL2200

DAP audio 20­weg snake

Effecten en compressors:

1x 2­kanaals equalizer: Klark­teknix

1x 2­kanaals processor: lexicon mpx550

2x dubbele compressor/limiter/gate: dbx 166xl

2x 2 kanaals equalizer: ASHLY MQX 2310

1x Yamaha spx­90

1x dbx 166xl

Drumstel:

- Basedrum+klopper

- Floor-, mid- en high tom

- Snare

- Snarestand

- Hi­hat + hi­hat stand

- 2x bekkenstands

- Ride

- Drumkruk

- Drumkleed

Zelf meenemen:

– Eigen bekkens

– Eigen hi­hat